Следующие опции DHCP являются наиболее часто употребляемых в сетях из Windows, MacOS и Linux клиентов.
Номер
опции	Описание	
1
	Subnet mask – маска подсети. Позволяет клиенту определить, какие адреса находятся в его подсети и доступны для широковещательной (broadcast) или групповой (multicast) передачи, например, для использования протокола Link-Local Multicast Name Resolution (LLMNR) службы разрешения локальных имен для сетей Windows и протокола Bonjour (бывший Rendezvous) для компьютеров Apple и Linux.	
2
	Time offset – смещение временной зоны. Смещение в секундах локального времени относительно UTC (Universal Time Coordinated) – гринвичского меридиана. Сообщает клиенту информацию о часовом поясе, в котором он находится.	
3
	Router – адрес маршрутизатора. Список IP-адресов маршрутизаторов в подсети DHCP-клиентов в порядке предпочтения. Клиент может обращаться к заданным маршрутизаторам по мере необходимости в пересылке IP-пакетов удаленным узлам. Используется всеми рассматриваемыми операционными системами.	
4
	Time server – сервер времени. Список IP-адресов серверов времени, работающих по протоколу TIME/ITP в порядке предпочтения. Не используется Windows.	
6
	Domain name server – сервер доменных имен. Список IP-адресов DNS-серверов в порядке предпочтения. Требуется для работы большинства сетевых приложений. Используется всеми рассматриваемыми операционными системами.	
7
	Log server – лог-сервер. Список IP-адресов серверов журналирования в порядке предпочтения. Позволяет централизовать сбор журналов работы операционных систем и приложений. Работает по протоколу Syslog (порт 514/udp). Используется ОС Linux.	
9
	LPR Server – сервер печати. Список IP-адресов серверов печати в порядке предпочтения, работающих по протоколу LPR (порт 515/tcp). Используется ОС Linux.	
12
	Host name – имя хоста. Сообщает клиенту предпочтительное имя его компьютера. Не используется Windows, где имя компьютера задается при установке операционной системы. Может использоваться Linux при соответствующей настройке.	
15
	Domain name – имя домена. Сообщает клиенту имя DNS-домена его компьютера. Используется для разрешения имен, не содержащих точки. Например, если задано имя домена accounting.mycompany.ru, введенное в строке адреса браузера имя info откроет страницу http://info.accounting.mycompany.ru. Используется всеми рассматриваемыми операционными системами.	
17
	Root path – путь к образу корневого раздела. Строка, информирующая клиента метод и параметры доступа образу диска корневого раздела его операционной системы. Используется бездисковыми рабочими станциями, поддерживающими сетевую загрузку с помощью такого встроенного программного обеспечения (firmware), как Intel iSCSI boot, iPXE и др. Такие прошивки могут работать по протоколу iSCSI, TFTP, FTP, HTTP, SMB/CIFS и другим.
Строка пути может выглядеть так: 
"iscsi:10.0.0.123:::0:iqn.2013-05.lan.iscsi-server:myhost.boot.windows7" "http://10.0.0.123:8080/images/myhost.boot.windows7" 
и т.п.	
19
	IP forwarding enable – разрешение маршрутизации IP-пакетов. Указание 0 в этой опции позволяет запретить маршрутизацию IP клиентами с несколькими сетевыми подключениями. Это полезно для предотвращения срабатывания систем защиты от сетевых атак (IDS, Intrusion Detection Systems) при появлении неожиданного трафика других сетей в данной, что может быть вызвано подключением рабочей станции с помощью второй сетевой карты в другую сеть, подключением сотрудником своего компьютера через мобильную связь, VPN и др. Используется всеми рассматриваемыми операционными системами.	
23
	Default IP time-to-live – начальное значение счетчика пересылок IP-пакетов (TTL). Счетчика пересылок IP-пакетов используется для ограничения негативных последствий от циклов маршрутизации в сетях. Каждый маршрутизатор уменьшает значение этого счетчика на единицу при пересылке IP-пакета и в случае, если оно оказалось равным нулю, отбрасывает пакет и шлет отправителю ICMP-сообщение "время жизни превышено" (TTL exceeded). Таким образом каждый пакет, попавший в цикл маршрутизации пройдет по нему ограниченное число раз. Поддерживается операционными системами Windows и Linux. Значения по умолчанию этого параметра разнятся в различных операционных системах, некоторые приведены ниже: 
FreeBSD 3, 4	 	255	FreeBSD 5	 		64 
Linux 2.0			64	Linux 2.2-2.4		255 
Linux 2.6-4.x 		64	Android 3-7			64 
Windows 95			32	Windows 98, NT4		128 
Windows ME, 2000, Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008, 8, 10			128	
26
	Interface MTU (Maximum Transmitted Unit) – максимальный размер IP-пакета для данного интерфейса. В сетях Ethernet при отсутствии данной опции MTU равен 1500 байт. Указания данной опции для уменьшения максимального размера пакета требуется в случаях, когда сеть подключена через туннель или VPN, например, для защиты трафика, проходящего между сетями филиалов организации. Поддерживается всеми рассматриваемыми операционными системами.	
28
	Broadcast address – широковещательный адрес. Задает широковещательный адрес для использования в данной локальной сети. Используется всеми рассматриваемыми операционными системами.	
33
	Static routes – статические маршруты. Список пар (адрес назначения, адрес шлюза), которые клиент должен добавить в свою таблицу маршрутизации. Адрес шлюза должен находиться в подсети клиента. Может применяться для изменения маршрутизации пакетов для отдельных серверов. Возможности этой опции сильно ограничены, хотя она и поддерживается всеми рассматриваемыми операционными системами.	
42
	Network Time Protocol server – сервер времени NTP. Список IP-адресов серверов времени, работающих по протоколу NTP/SNTP (Network Time Protocol/Simple Network Time Protocol) в порядке предпочтения. Позволяет синхронизировать время на рабочих станциях в сети, что является необходимым условием работы современных бизнес-приложений и протоколов безопасности. Используется всеми рассматриваемыми операционными системами.	
44
	NetBIOS over TCP/IP name server – WINS/NBNS-серверы. IP-адреса основного и дополнительного WINS-серверов для использования DHCP-клиентом при его регистрации в локальной сети Microsoft по протоколу WINS (Windows Internet Name Server, порт 137-138/udp). Позволяет организовать обзор серверов печати и файловых серверов, а также взаимодействие с ними в локальных сетях, построенных на технологиях Microsoft. Используется ОС Windows и Linux.	
46
	NetBIOS over TCP/IP node type – тип узла WINS/NBT. Предпочтительный метод разрешения NetBIOS-имен для использования DHCP-клиентом (например, b-узел для использования только широковещательного метода или h-узел для использования гибрида методов точка-точка и широковещательного). Используется в локальных сетях, построенных на технологиях Microsoft операционными системами Windows и Linux.	
47
	NetBIOS over TCP/IP scope – область видимости NetBIOS по TCP/IP. Позволяет отделить некоторые компьютеры в отдельную NetBIOS-сеть. Используется в локальных сетях, построенных на технологиях Microsoft операционными системами Windows.	
50
	Requested IP address – запрашиваемый IP-адрес. Позволяет клиенту указать предпочтительный адрес. Сервер по возможности выделяет его, что позволяет избежать смены IP-адреса после долгого отсутствия компьютера в сети. Используется всеми рассматриваемыми операционными системами.	
51
	IP address lease time – время использования IP-адреса. Сообщает клиенту время в секундах, отсчитываемое с момента получения адреса, спустя которое адрес не может быть использован и требуется новое обращение к DHCP-серверу. Используется всеми рассматриваемыми операционными системами.	
54
	Server identifier – идентификатор сервера. Заполняется DHCP-сервером. В этой опции может быть указан адрес агента пересылки DHCP, чтобы все запросы, включая RENEW (unicast) шли через DHCP Relay.	
55
	Parameter request list – список запрашиваемых параметров. В этой опции клиент может указать список номеров опций, которые он хочет получить от сервера. Используется всеми рассматриваемыми операционными системами.	
58
	Renewal time – время обновления. Указывает клиенту, через какое время в секундах после получения IP-адреса следует отратиться к DHCP-серверу за новой информацией. При недоступности DHCP-сервера клиент должен повторять попытки обновления до истечения срока использования IP-адреса (опция 51), после чего прекратить использовать полученный адрес.	
60
	Vendor class identifier – идентификатор класса для производителя. Позволяет клиенту указать строку, которая может использоваться сервером для отнесения клиента к определенному классу оборудования. В соответствии с этим классом, список отправляемых сервером опций может быть расширен или изменен. Например, устройствам IPTV (IP-телевизоры) или VoIP (IP-телефоны) можно выдавать другой адрес шлюза, а бездисковым станциям список опций загрузки, соответствующих возможностям встроенного ПО. Ниже приведены первые символы идентификатора некоторых широко распространенных устройств и операционных систем:
"MSFT" – Microsoft Windows 98, Me, 2000 
"MSFT 5.0" – Microsoft Windows XP, 7, 8, 10 
"PXEClient" – загрузчик PXE 
"d-i" – Debian Installer (позволяет задать сценарий автом. установки) "RAS" – сервер удаленного доступа (NT RAS server) 
"gPXE", "iPXE" – разные варианты сетевых загрузчиков 
"IPTV" – телевизионная приставка (Set-Top-Box, Receiver) 
"android" – мобильный телефон на платформе Андроид и т.п.	
66
	TFTP server name – имя TFTP-сервера загрузки. Строка, содержащая имя или IP-адрес сервера загрузки, работающего по протоколу TFTP. Используется встроенными загрузчиками компьютеров.	
67
	Bootfile name – имя загрузочного файла. Строка, содержащая имя файла, который должен запросить бездисковый клиент для продолжения загрузки. Может иметь формат URL или другой формат. Используется встроенными загрузчиками компьютеров.	
69
	SMTP server – адрес сервера SMTP. Список IP-адресов SMTP-серверов для отправки почты, в порядке предпочтения. Может использоваться Linux.	
69
	POP3 server – адрес сервера POP3. Список IP-адресов POP3-серверов для чтения почты, в порядке предпочтения. Может использоваться Linux.	
119
	Domain search option – список доменов для DNS-поиска. Позволяет сообщить клиенту список строк, которые нужно использовать для разрешения локальных DNS-имен (не содержащих точки). Является дополнением опции 15 "имя домена". Используется всеми рассматриваемыми операционными системами.	
121
	Classless Static Routes – статические бесклассовые маршруты сетей. Содержит список троек (адрес сети, к-во бит маски, адрес шлюза). Позволяет сообщить клиенту список маршрутов для определенного набора сетей произвольного размера. Адрес шлюза должен входить в подсеть клиента. Полезна для организации предоставления удаленного доступа к внутреннему адресному пространству организации через VPN. При этом остальные сети могут маршрутизироваться через шлюз по умолчанию Интернет-провайдера клиента. Поддерживается операционными системами Linux и MacOS.	
249
	Microsoft Classless Static Routes – полностью аналогична опции 121, включая формат. Была введена компанией Microsoft до стандартизации в RFC 3442 опции 121. Поддерживается операционными системами Windows и 	Linux.	
252
	WPAD URL – адрес скрипта автоконфигурации прокси-сервера браузера. Поддерживается основными интернет-браузерами (Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Yandex Browser и др.) на всех рассматриваемых платформах. Пример: "http://10.0.0.1/proxy.pac";